**Załącznik nr 1A– do Zapytania Ofertowego.**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia min.1 osoby na wózku inwalidzkim, zgodnie z poniższą specyfikacją:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **WYMAGANE****Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe pojazdu wymagane przez Zamawiającego** | **OFEROWANE** **Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe pojazdu przez WYKONAWCĘ** |
|  | Rodzaj nadwozia typu: BUS |  |
|  | Rok produkcji: min. 2020 r.  |  |
|  | Homologacja auta – 9 osobowe z możliwością przewozu min. jednej osoby na wózku inwalidzkim; |  |
|  | Nadwozie przygotowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym min. 1 osoby na wózku inwalidzkim, montowanym zamiennie z siedzeniami |  |
|  | Ilość miejsc: 9 (8+1), (siedzenia za kierowcą z możliwością szybkiego demontażu samochód przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim z najazdami); |  |
|  | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
|  | Pojemność silnika: min. 1,6  |  |
|  | Ilość cylindrów silnika: 4 |  |
|  | Moc silnika (KM): min. 120 KM |  |
|  | Rodzaj skrzyni biegów: manualna/automatyczna |  |
|  | Ilość biegów: sześciobiegowa plus bieg wsteczny lub automatyczna |  |
|  | Napęd: na przednią oś |  |
|  | Zawieszenie przednie kół: niezależne zawieszenie kół |  |
|  | Zawieszenie tylne kół: sztywna belka/skrętna belka |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg): min.2700-max 3500kg |  |
|  | Wymiary zewnętrzne – długość (cm) max. 560 cm  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne – szerokość (cm): max.250 cm |  |
|  | Wymiary zewnętrzne – wysokość (cm): max.255 cm |  |
|  | Emisja CO2, oraz emisja zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów odpowiadająca normie Euro 6 |  |
|  | Zużycie paliwa – cykl miejski (l): max. 10,0 l |  |
|  | Zużycie paliwa – cykl pozamiejski (l): max. 7,5 l |  |
|  | Zużycie paliwa – cykl mieszany (l): max 8,6 l  |  |
|  | Przeszklone drzwi boczne, przesuwane  |  |
|  | Lusterka boczne (kierowcy i pasażera) regulowane elektrycznie i podgrzewane  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa (wszystkie fotele) |  |
|  | Podłoga antypoślizgowa, gumowe pokrycie podłogi |  |
|  | Tylne drzwi przeszklone,  |  |
|  | Czujnik parkowania przód-tył samochodu |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Wycieraczka tylnej szyby |  |
|  | Szyby przyciemniane, część pasażerska |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Przednie lampy przeciwmgielne |  |
|  | Instalacja alarmowa |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby, przednie |  |
|  | Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym, sterowane z kierownicy z anteną, głośniki min. 4 |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikami  |  |
|  | Tapicerka wewnętrzna materiałowa, pozostałe elementy wykończenia z tworzywa sztucznego |  |
|  | Ściany boczne i tylne drzwi w przestrzeni pasażerskiej wyłożone tapicerką |  |
|  | Dach przestrzeni pasażerskiej wyłożony podsufitką  |  |
|  | Uchwyty w podłodze mocujące wózki inwalidzkie |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  |
|  | Minimum dwie poduszki powietrzne: poduszka powietrzna kierowcy i poduszka powietrzna pasażera  |  |
|  | Hamulce tarczowe  |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  | System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania  |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Okres gwarancji mechanicznej: min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |
|  | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą: min. 36 miesięcy |  |
|  | Okres gwarancji na perforację nadwozia: min. 36 miesięcy |  |
|  | Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego – szybki demontaż (za ostatnim rzędem siedzeń) |  |
|  | Komplet opon zimowych i letnich |  |

…………………………, dnia ……………… ………………………………….……

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy